АКТ  

г. Сыктывкар                                                                                                от «___» _________ 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Абонент (представитель Абонента): ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________
                                                                        (наименование Абонента, должность, Ф.И.О.) 
Представитель подрядчика: __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
                                                                      (наименование организации выполнившей работы, должность, Ф.И.О.) 
составили настоящий акт о проведении гидропневматической промывки внутренней системы отопления       ☐ горячей  ☐ холодной                водой       объекта    Абонента    в        период     с «___»_____________2025 по «___»_____________2025 

расположенного по адресу: __________________________________________________________

Время промывки _________ час.              Условный диаметр патрубка сброса воды ________ мм.

Давление _______ кгс/см2.

Произведена (не произведена) термическая дезинфекция трубопроводов местной системы отопления путем двукратного заполнения химочищенной горячей водой с температурой не ниже 60 0С.

Имеются результаты анализов, оформленные аккредитованной лабораторией   ☐ да           ☐ нет
Абонент (представитель Абонента):    ____________  / ___________________ /
                                                                                                      (подпись, печать)                            (Ф.И.О.) 

Представитель подрядчика:                 ____________  / ___________________ /
                                                                                                      (подпись, печать)                            (Ф.И.О.) 
Подтверждаю факт проведения промывки с использованием _______________ воды.

                                                                                                              холодной / горячей
Представитель теплоснабжающей организации: техник по учету ЭМУП «Жилкомхоз»

_________________________ Белякова Н.Т.

          (подпись, печать) 

Абонент (представитель абонента) подтверждает следующее:

Объем теплоносителя для промывки рассчитывается по   ☐ по формуле:
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где     π – постоянная величина (число Пи), принимается равной 3,14;
d – условный диаметр патрубка сброса воды;
g – ускорение свободного падения, принимается равным 9,8 м/с2;
p – давление, необходимое для промывки системы отопления (принимается по фактическим показаниям манометра) кгс/см2;
T – время промывки системы, час;

0,82; 3,6; 20 – эмпирические значения для перевода единиц измерения физических величин.
Тепловая энергия слитого теплоносителя определяется по формуле:
Q = V·0,065, Гкал
0,065 – норматив расхода тепловой энергии, используемый на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (утвержден Приказом Службы РК по тарифам)
Объем теплоносителя для промывки рассчитывается по ☐ прибору учета   

Абонент (представитель Абонента):   ____________  / ___________________ /
                                                                                            (подпись, печать)                            (Ф.И.О.) 
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